（住宅）

**[ルートB別紙　一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更]**

|  |
| --- |
| ・変更前のBEI＝　（　　 　　）　≦　0.9 |
| ・変更内容は、①または②に該当する変更となる（①と②の変更を同時に行う場合は除く） |
| □　①　床面積 |
| 主たる居室、その他の居室又は非居室の床面積について、それぞれ10％を超えない増減 |
| ・変更前のUA値＝（　 　　）≦（　 　　）×0.9  ・変更前のηAC値＝（　 　　）≦（　 　　）×0.9  ※外皮面積の合計に変更がない場合に限る。 |
| □　②　外皮に係る変更で以下のいずれか  ※下記以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更を含む。 |
| □　開口部の面積増加分が外皮面積の合計の1/200を超えない変更  □　変更する開口部面積が外皮面積の合計の1/200を超えない場合の断熱性能、日射遮蔽性能もしくはその両方が低下する変更又は日射遮蔽部材をなくす変更  □　変更する外皮の面積の合計が外皮面積の合計の1/100を超えない場合の開口部以外の外皮の断熱性能が低下する変更  □　基礎断熱の基礎形状等の変更 |
| ・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄 |
|  |
| ・添付図書等 |
|  |
| （注意）変更内容は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。 |